**Naručilac: Opština Rožaje**

**Broj 0101-**

**Datum 21.03.2018.godine.**

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. ) , Optina Rožaje, dostavlja

**ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA** ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

**I Podaci o naručiocu**

|  |  |
| --- | --- |
| Naručilac: Opština Rožaje | Lice/a za davanje informacija: Službenik za javne nabavke, Mersudin Kalač |
| Adresa: Ul. Maršala Tita bb. | Poštanski broj: 84310 |
| Sjedište: Rožaje | PIB 02023318 |
| Telefon: 051/271/275 | Faks: 051/271/275 |
| E-mail adresa:  [javne.nabavke@rozaje.me](mailto:javne.nabavke@rozaje.me) | Internet stranica: [www.rozaje.me](http://www.rozaje.me) |

II Predmet nabavke:

* **radovi**

III Opis predmeta nabavke:

Sanacija poligona za mali fudbal kod osnovne škole 25 Maj, u svemu prema predmjeru i opisu radova

**IV Procijenjena vrijednost nabavke:**

Procijenjena vrijednost nabavke radova iznosi **25390,00 € sa uračunatim PDV-om;**

V Tehničke karakteristike ili specifikacije:

**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.B.** | **Opis predmeta nabavke,**  **odnosno dijela predmeta nabavke** | **Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija** | **Jedinica mjere** | **Količina** |
| 1 | SKIDANJE POSTOJEĆE VEŠTAČKE  TRAVE SA UTOVAROM I ODVO-  ZOM ISTE NA GRADSKU DEPONI-  JU. SVE KOMPLET OBRAČUNAVA  SE PO JEDNOM m2  33.15x17.91 = 594.00 m2 |  | m | 594.00 |
| 2 | ČIŠĆENJE I PRANJE PLATOA SA  CISTERNOM.  40.00 x 20.00 = 800.00 m2 |  | m2 | 800.00 |
| 3 | PAŽLJIVO SKIDANJE POSTOJEĆE  METAL. OGRADE KOJA JE ANKE-  RISANA NA ASFALTNOJ PODLOZI.  PO IZVRŠENOM SKIDANJU ISTU PONOVO MONTIRATI PUTEM ANKERISANJA NA ASFALTNOJ PODLOZI. POSTOJEĆE RUPE ISPUNITI SA SITNOZRNIM BETONOM. SVE KOMPLET URAĐENO OBRAČUNAVA SE PO JEDNOM METRU MONTIRANE OGRADE.  METALNA OGRADA JE PREČNIKA : 75 mm  D = 75 mm  H = 1.20 m  L = 33.15+3.00x3 = 42.15 m  H = 2.15 m  L = 6.00x2 = 12.00 m  H = 3.00 m  L = 6.00x2 = 12.00 m |  | m  m  m | 42.15  12.00  12.00 |
| 4 | SKIDANJE POSTOJEĆE DRVENE OGRADE OD DASKE COLARICE, SA UTOVAROM I ODVOZOM NA DEPONIJU KOJU ODREDI NADZOR.  ( 33.15x2+6x2 )1+6x2x1.90+  +6x2x2.80+3x2x1 =  = 140.70 m2 |  | m2 | 140.70 |
| 5 | IZRADA I MONTAŽANOVE METALNE OGRADE U SVEMU PRMA DETALJU IZ PROJEKTA.ISTU DVA PUTA MINIZIRATI I DVA PUTAFARBATI MASNOM BOJOM. SVE KOMPLET OBRAČUNAVA SE POJEDNOM METRU DUŽNOM.  2.10x2+7x2 = 18.20 m |  | m | 18.20 |
| 6 | ČIŠĆENJE POSTOJEĆE METALNE OGRADE SA ANTI KOOROZIVNOM TEČNOŠĆU, ZATIM ISTU DVA PUTA MINIZIRATI I DVA PUTA OFARBATI MASNOM BOJOM. SVE KOMPLET OBRAČUNAVA SE PO m  H = 1.20 m L = 78.30 m  H = 2.15 m L = 12.00 m  H = 3.00 m L = 12.00 m |  | m  m  m | 80.20  12.00  9.10 |
| 7 | IZRADA NOVE OGRADE OD ČAMOVE DASKE PRVE KLASE SA FINALNOM OBRADOM POPREČNOG PRESJEKA :  10.00x2.40 mm  I OBORENIM IVICAMA, ISTU DVA PUTA PREMAZATI SA JEDNIM OD ZAŠTITNIH SREDSTAVA. ISTA SE POSTAVLJA U  SVEMU PREMA DETALJU IZ PROJEKTA. SVE KOMPLET URAĐENO BRAČUNAVA SE PO JEDNOM m2 OGRADE.  ( 40.00x2+6.0x2+1.1x2x2 )1+  +6.0x2x1.80+3x2x2.80+  +3x2x0.80 = 161.90 m2 |  | m2 | 161.90 |
| 8 | NABAVKA,TRANSPORT I UGADNJA SINTETIČKE VEŠTAČKE TRAVE, DEBLJINE : D = 5 cm KOJA SE POSTAVLJANA POSTOJEĆU ASFALTNU PODLO GU SVE KOMPLET POSTAVLJ-  ENO SA SVIN POTREBNIM MATERIJALOM I IZVUČENIM BIJELIM LINIJAMA ZA OBEL EŽAVANJE IGRALIŠTAMALOG FUDBALA. OBRAČUNAVA SE PO JEDNOM METRU KVADR ATNOM POSTAVLJENE TRA-  VE NA IGRALIŠTU  40.00x20.00 = 800.00 m2 |  | m2 | 800.00 |
| 9 | SKIDANJE POSTOJEĆE MREŽE GOLOVA I PONOVNOPOSTAVLJANJE ISTIH KAO I FARB POSTOJEĆE METALNE KONS- TRUKCIJE PREMA ISTOM OP ISU IZ METALNE OGRADE. SVE KOMPLET URAĐENO OBRAČUNAVA SE PO JEDNOM KOMADU. |  | Kom. | 2 |
| 10 | MAŠINSKIM PUTEM OPSIJEJECANJE ASFALTNE POVRŠINE ZATIM RUČNIM PUTEM IZVRŠITI ISKOPE RUPA A POTOM ISTE IZBETONIRATI BETON-  OM MARKE MB – 25 SVE KO-  MPLET URAĐENO PO OVOM  OPISU OBRAČUNAVA SE PO  JEDNOM METRU KUBNOM.  0.40x0.25x0.25x40+  +0.50x0.30x0.40x8+  +0.50x0.40x0.50x4 = 1.63 m3 |  | M3 | 1.63 |

🞎 Garantni rok : minimum 2 godine.

🞎 Garancije kvaliteta:

- Atest za ugrađeni materijal

- Sertifikat o kvalitetu

🞎 Način sprovođenja kontrole kvaliteta. Preko nadzornog organa

🞎 Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica.

**VI Način plaćanja:**

* **Virmanski**
* **U roku do 30 dana, od dana okončane situacije.**

**VII Rok završetka radova : do 60 dana od dana potpisivanje ugovora.**

**VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| □ najniža ponuđena cijena | broj bodova | 100 |

**IX Rok i način dostavljanja ponude**.

Ponude se predaju radnim danima od 09:00 do14:00 sati, zaključno sa danom\_27.03.2018 godine do 10:30 sati.

Ponude se mogu predati:

🞎 neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi: Ul. Maršala Tita bb.

Ponuda se dostavlja u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat)

**X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka:**

* **5 radnih dana od dana javnog otvaranja.**

**XI Druge informacije:**

**Uslovi za učešće u postupku javne nabavke**

**a) Obavezni uslovi**

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;

3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

Službenik za javne nabavke Ovlašćeno lice Naručioca

Mersudin Kalač , dipl.ecc. PREDSJEDNIK

Ejup Nurković, dipl.ecc.

M.P.