**Naručilac: Opština Rožaje**

**Broj 0101- 1954**

**Datum 14.08.2019**

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. ) , (naručilac) dostavlja

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

**I Podaci o naručiocu**

|  |  |
| --- | --- |
| Naručilac: Opština Rožaje | Lice/a za davanje informacija: Službenik za javne nabavke Amer Demić |
| Adresa: Ul. Maršala Tita bb. | Poštanski broj: 84310 |
| Sjedište: Rožaje | PIB 02023318 |
| Telefon: 051/271/275 | Faks: 051/271/275 |
| E-mail adresa: opstinarozajejn@gmail.com | Internet stranica: www.rozaje.me |

II Predmet nabavke:

* **Radovi**

III Opis predmeta nabavke:

Izgradnja lokalne infrastrukture, lijevi krak ul Rifata Burdževića, prema kućama Pepića, Lubodera i dr.” u Rožajama”.*.*

**IV Procijenjena vrijednost nabavke:**

**Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 29.950€;**

V Tehničke karakteristike ili specifikacije:

**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.B.** | **Opis predmeta nabavke,**  **odnosno dijela predmeta nabavke** | **Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija** | **Jedinica mjere** | **Količina** |
| 1 | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Mašinski iskop III i IV kategorije sa utovarom i odvozom zemlje | | | | | | na deponiju za proširenje gabarita puta i nivelaciju planuma puta | | | | | | temelje parapetnog zida i instalacije. | | | | | |  |  | | | Obračun po m3 | |  | |  | | m3 | 120 |  |
| 2 | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Uređenje planuma (posteljica) sa planiranjem i valjanjem u | | | | materijalima III i IV kategorije.Ovaj rad obuhvata uređenje | | | | planume donjeg stroja u usjecima,nasipima i zasjecima,s grubim | | | | i finim planiranjem i nabijanjem.Obračun m2 u sabijenom stanju. | | | | Obračun po m² |  |  | | m2 | 875 |  |
| 3 | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Izrada nasipa od drobljenog materijala sa kamenoloma frakcije | | | | od 0-32 mm sa potrebnim, utovarom,transportom i ugradnjom | | | | sa potrebnim razastiranjem i valjanjem do potrebne zbijenosti. | | | | Pozicija obuhvata utovar,transport i razastiranje i valjanje | | | | a plaća se po m3 ugrađenog materijala. | | | | Obračun po m3 |  |  | | m3 | 175 |  |
| 4 | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Izrada nasipa od drobljenog materijala sa kamenoloma frakcije | | | | od 0-22 mm sa potrebnim, utovarom,transportom i ugradnjom | | | | sa potrebnim razastiranjem i valjanjem do potrebne zbijenosti. | | | | Pozicija obuhvata utovar,transport i razastiranje i valjanje | | | | a plaća se po m3 ugrađenog materijala. | | | | Obračun po m3 |  |  | | m3 | 100 |  |
| 5 | |  | | --- | | Izrada gornjeh stroja - asfalta od habajućeg BNHS 16 debljine d=7 cm | | Pozicija obuhvata nabavku materijala i ugradnju , Asfaltni sloj | | može se postaviti na podlogu koja je suva i koja ni u kom slučaju | | nije smrznuta.Temperatura bitumena treba da bude 150 do 160 °c. | | Obračun po m2 ugrađenog asfalta u zbijenom stanju. | | m2 | 740 |  |
| 6 | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Betoniranje AB temela i zidnih platana parapetnih zidova koji se | | | | rade u dvostranoj oplati - blažujka i | | | | armiraju armaturnom mrežom Q-335 u | | | | obje zone, beton je MB 30. | |  | | Za sav rad i materijal plaća se da 1 m3 | | | | gotovog zida sa potrebnom:oplatom | | | | betonom,armaturom . |  |  | | **Obračun po m³** |  |  | | m3 | 25 |  |
| 7 | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Nabavka, transport i ugradnja ivičnjaka 18/24/100cm | | | | | **na betonskoj podlozi od betona MB 25, sa potrebnim fugovanjem spojeva.** | | | | |  |  |  |  | | **Obračun po metru dužnom ugrađenog ivičnjaka** | | | | | m | 360 |  |
| 8 | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Mašinski iskop kanala za prihvat i odvod atmosferskih voda | | | | | u zemljištu III i IV kategorije - drenažni kanal. | | | | | dimenzije rova : širina 40 cm, dubina 80-100 cm. | | | | | Iskopani materijal iz rova odmah tovariti i transportovati | | | | | na deponiju. |  |  |  | | Sve komplet urađeno po ovom opisu obračunava se po | | | | | jednom metru kubnom iskopanog kanala u samoniklom stanju. | | | | | m3 | 10 |  |
| 9 | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Nabavka, transport i ugradnja drobljenog separiranog kamenog | | | | | drenažnog materijala frakcije 32 mm, prepranog bez primesa sitnih | | | | | frakcija , u rov drenažnog kanala. | | |  | | Sve komplet urađeno po ovom opisu obračunava | | | | | se po jednom metru kubnom ugrađenog materijala računato u | | | | | zbijenom stanju. | |  |  | |  |  |  |  | | m3 | 8 |  |
| 10 | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Nabavka transport i ugradnja fleksibilnih perforiranih cijevi | | | | | prečnika 200 mm. Cijevi se ugrađuju u sloju betona po datom | | | | | detalju. |  |  |  | | Sve komplet urađeno po ovom opisu obračunava se po | | | | | jednom metru dužnom iskopanog kanala. | | |  | |  |  |  |  | | m | 20 |  |
| 11 | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Podizanje postojećih šahti kišne kanalizacije | | | | na kotu gotovog asfalta iz projekta. | | | | U cijenu uračunato : oplata, beton, armatura | | | | i potreban rad. |  |  | | Obračun po kom. |  |  | | kom | 2 |  |
| 12 | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Nabavka , transport i ugradnja liveno-željeznog | | | | poklopca za teški saobraćaj težine 90kg. | | | | Obračun po kom. |  |  | | **za fekalnu kanalizaciju zatvoreni** | | | | kom | 2 |  |

**VI Način plaćanja:**

* **Virmanski**
* **Rok plaćanja 60 dana od ispostavljanja privremene situacije**
* **VII Rok za završetak izvođenja radova,: 20 radnih dana od dana uvođenja u posao.**

**VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| □ najniža ponuđena cijena | broj bodova | 100 |

**IX Rok i način dostavljanja ponuda** Ponude se predaju radnim danima od 08 h do 15 sati, zaključno sa danom 19.08.2019 godine do 10:30 sati.

Ponude se mogu predati:

🞎 neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi: Ul. Maršala Tita bb.

🞎 preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Ul. Maršala Tita bb.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se **dana 19.08.2019 godine u 11:00 sati**, u prostorijama zgrade Opštine Rožaje na adresi: Ul. Maršala Tita bb.

Ponuda se dostavlja u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i slično) na način da se prilikom otvaranja ponude može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

Na omotu ponude navodi se: ponuda, broj poziva za dostavljanje ponuda, naziv i sjedište naručioca, naziv, sjedište, odnosno ime i adresa ponuđača i tekst: "Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda".

**X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka:**

* **5 dana od dana javnog otvaranja**

**XI Način sprovođenja kontrole kvaliteta**

* **Preko nadzornog organa**

**Uslovi za učešće u postupku javne nabavke**

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;

3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

4) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

**Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:**

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

4) Ponuđač je dužan da dostavi:

Važeću Licencu za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova, izdatu od Ministarstva održivog razvoja i turizma u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018 i 63/2018).

Važeću Licencu za izvođenje geodetskih radova izdatu od strane Uprave za nekretnine u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, Službeni list Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11 od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od 14.06.2017, 037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018)

Službenik za javne nabavke Ovlašćeno lice naručioca

Amer Demić Ejup Nurković

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**M.P**