**Naručilac: Opština Rožaje**

**Broj 0101- 2554**

**Datum 21.10.2019**

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. ) , (opština Rožaje) dostavlja

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

**I Podaci o naručiocu**

|  |  |
| --- | --- |
| Naručilac: Opština Rožaje | Lice/a za davanje informacija: Službenik za javne nabavke Amer Demić |
| Adresa: Ul. Maršala Tita bb. | Poštanski broj: 84310 |
| Sjedište: Rožaje | PIB 02023318 |
| Telefon: 051/271/275 | Faks: 051/271/275 |
| E-mail adresa: opstinarozajejn@gmail.com | Internet stranica: www.rozaje.me |

II Predmet nabavke:

* **Radovi**

III Opis predmeta nabavke:

*Predmjer radova za izgradnju armirano betonskog propusta u MZ Lovnica.*

**IV Procijenjena vrijednost nabavke:**

**Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 20.000€;**

V Tehničke karakteristike ili specifikacije:

**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA**

*Predmjer radova za izgradnju armirano betonskog propusta u MZ Lovnica.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.B.** | **Opis predmeta nabavke,**  **odnosno dijela predmeta nabavke** | **Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija** | **Jedinica mjere** | **Količina** |
| 1 | Postojeću betonsku konstrukciju mosta potrebno je mašinskim  putem , utovariti i otjerati na obližnju deponiju Postojeća kolovozna konstrukcija raspona 2,50 m širine 6,0 m.  sve komplet urađeno plaća se paušalno. |  | Paušalno |  |
| 2 | ZEMLJANI RADOVI    Iskop zemlje za temelje obalnih oporaca i krilnih zidova, iskop se vrši  u koritu rijeke što znači da treba računati na prisustvo vode.  Zemlju iz iskopa deponovati u neposrednoj blizini, jer će se ista  koristiti za izradu nasipa.  Sve komplet iskopano obračunava se po jednom metru kubnom,  računato u samoniklom stanju.  (1.40x0,80x3.60)x2=8,032 m3  0.8x0,7x3,0 + 0.8x0,7x6,0 +0.8x0,7x10+0.8x0.7x20 =21,84 m3  ukupno 29,90 m3 |  | m3 | 29,90 |
| 3 | Izrada nasipa na slobodnom prostoru između škarpe, oslonaca i krilnih  zidova.  Sve komplet urađeno obračunava se po jednom metru kubnom kilogramu  nasipa, računato u sabijenom stanju. |  | m3 | 50 |
| 4 | RADOVI NA IZRADI MOSTOVSKE KONSTRUKCIJE    Nabavka, transport i ugradnja betona marke MB-30 V8, za betoniranje  temelja oporaca i krilnih zidova, kao i betoniranje samih zidova.  Betoniranje se vrši sa betonom koji se priprema na betonjerci,  a transport se vrši mikserom. Pri betoniranju obavezno se koristi  pervibrator, a po izvršenom betoniranju obavezno vršiti zalivanje  njegovanje betona, takođe uzeti kocke kojim će se ispitivanjem  dokazati kvalitet ugrađenog betona. Izvođač je obavezan koristiti oplatu  blažujku. Sve komplet urađeno po ovom opisu, obračunava se po  jednom metru kubnom ugrađenog betona.  Ugrađeni beton mora biti vodonepropustljiv (VNB-6) i otporan  na niskim temperaturama (Ms 150) a što se mora dokazati atestima  koji se neće posebno plaćati.  temelja oporaca i krilnih zidova,  (1.40x0,80x3.60)x2=8,032 m3  0.8x0,7x3,0 + 0.8x0,7x6,0 +0.8x0,7x10+0.8x0.7x20 =21,84 m3  ukupno 29,90 m3    Oporci i krilni zidovi MB-30  (1.80x0,60x3,60)x2+(0.40x0.25x3,60)x2=8,496 m3  0.3x2,0x3,0 + 0.30 x 2,0x6,0 +0.30x2,0x10+0.3x2,0x20 =23,40 m3  ukupno 31,896 m3  Prelazne ploče MB-30  (0.25x2.0x3,60)x2=3,60m3  ukupno 9.00 m3 |  | m3  m3  m3 | 29,9  31,89  3,6 |
| 5 | Nabavka,transport i ugradnja betona marke MB-35 V8 za betoniranje  kolovozne ploče propusta.  Betoniranje se vrši sa betonom koji se priprema na betonjerci,  a transport se vrši mikserom. Pri betoniranju obavezno se koristi  pervibrator, a po izvršenom betoniranju obavezno vršiti zalivanje  njegovanje betona, takođe uzeti kocke kojim će se ispitivanjem  dokazati kvalitet ugrađenog betona. Izvođač je obavezan koristiti oplatu  blažujku. Sve komplet urađeno po ovom opisu, obračunava se po  jednom metru kubnom ugrađenog betona.  Ugrađeni beton mora biti vodonepropustljiv (VNB-6) i otporan  na niskim temperaturama (Ms 150) a što se mora dokazati atestima  koji se neće posebno plaćati.  (3,20x3,30x0.40)+(0.10x0.20x3,3)x2 = 4,356 m3 |  | m3 | 4.356 |
| 6 | Nabavka,transport rezanje i ugradnja armature u svemu prema  detaljima iz projekta prečnika od 10-22 mm.  Sve komplet urađeno obračunava se po jednom kilogramu  ugrađene armature. |  | kg | 3500 |
| 7 | Nabavka materijala za izradu metalne ograde na mostu u svemu prema  detalju iz projekta.  Sve komlet urađeno, montirano, dva puta minizirano i dva puta ofarbano  masnom bojom.  Sve komplet urađeno obračunava se po jednom metru dužnom ograde.  4x2 = 8,0 m |  | m | 8 |
| 8 | Prije montaže kolovozne ploče, na ležištu oporca postaviti STIRODUR  debljine d=5,0cm, zbog temperaturnih deformacija,  Sve komplet urađeno obračunava se po jednom metru kvadratnom  ugrađenog STIRODURA  3,00x0.40x2=2,40 m2 |  | m2 | 2,4 |
|  |  |  |  |  |

**VI Način plaćanja:**

* **Virmanski**
* **Rok plaćanja 90 dana od ispostavljanja privremene ili okončane situacije**
* **VII Rok za završetak izvođenja radova,: 20 radnih dana od dana uvođenja u posao.**

**VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| □ najniža ponuđena cijena | broj bodova | 100 |

**IX Rok i način dostavljanja ponuda** Ponude se predaju radnim danima od 08 h do 15 sati, zaključno sa danom 24.10.2019 godine do 10:30 sati.

Ponude se mogu predati:

🞎 neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi: Ul. Maršala Tita bb.

🞎 preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Ul. Maršala Tita bb.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se **dana 24.10.2019 godine u 11:00 sati**, u prostorijama zgrade Opštine Rožaje na adresi: Ul. Maršala Tita bb.

Ponuda se dostavlja u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i slično) na način da se prilikom otvaranja ponude može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

Na omotu ponude navodi se: ponuda, broj poziva za dostavljanje ponuda, naziv i sjedište naručioca, naziv, sjedište, odnosno ime i adresa ponuđača i tekst: "Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda".

**X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka:**

* **5 dana od dana javnog otvaranja**

**XI Način sprovođenja kontrole kvaliteta**

* **Preko nadzornog organa**

**Uslovi za učešće u postupku javne nabavke**

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;

3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

**Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:**

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

Službenik za javne nabavke Ovlašćeno lice naručioca

Amer Demić Ejup Nurković

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**M.P**