OBRAZAC 2

Opština Rožaje

Broj 0101-793

Datum 09.05.2018 god.

Na osnovu člana 29 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje hitnih nabavki broj 0101-3825 od 29.12.2017 godine), Opština Rožaje dostavlja

**ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA**

**ZA HITNU NABAVKU**

**I Podaci o naručiocu**

|  |  |
| --- | --- |
| Naručilac: Opština Rožaje | Lice/a za davanje informacija: Službenik za javne nabavke Amer Demić  |
| Adresa: Ul. Maršala Tita bb. | Poštanski broj: 84310 |
| Sjedište: Rožaje | PIB 02023318 |
| Telefon: 051/271/275 | Faks: 051/271/275 |
| E-mail adresa: javne.nabavke@rozaje.me | Internet stranica: www.rozaje.me |

**II Predmet nabavke:**

🞎 radovi

**III**  **Opis predmeta nabavke:**

Sanacija klizišta u Hamzića potoku.

**IV Procijenjena vrijednost nabavke:**

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 14000 €;

**V Tehničke karakteristike ili specifikacije**

**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.B.** | **Opis predmeta nabavke,** **odnosno dijela predmeta nabavke** | **Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija** | **Jedinica mjere** | **Količina**  |
|  1 | I - PRVO OŠTEĆENJE L= 35,0m Mašinski iskop zemlje III i IV kategorije sa utovarom i odvozom materijala na obližnu deponiju, iskop se vrši radi izrade nonožice kamenog zida. Sve komplet iskopano plaća se po m3 u samoniklom stanju. 35 x 1.5 x 0.80 = 42 m3 35 x 1,0 x 3.5 = 262.50 m3  UKUPNO 304.50 m3  |  | m3 | 304,5 |
| 2 | Nabavka, transport i ugradnja kamenih blokova ,kameni blokovi se kreću dimenzija od 70-100 cm, u jednom i drugom pravcu, a visina se kreće od 70-100 cm. Materijal se ugrađuje na oštećenom dijelu puta kamene blokove prilikom ugradnje slagati tako da se vertikalne spojnice ne poklope . Šupljine se moraju ispunjavati sa tamponom frakcijje od 0-31,5 mm dimenzije temelja : 35 x 1.5 x 0.80 dimenzije kamenog zida : 35x(1,5+1,0) x 3,5 Sve komlet urađeno plaća se po metru dužnom (m) urađenog kamenog zida sa ispunom šupljina tamponom. Obračun po m  |  |  m |  35 |
| 3 | II - DRUGO OŠTEĆENJE L= 15,0m Mašinski iskop zemlje III i IV kategorije sa utovarom i odvozom materijala na obližnu deponiju, iskop se vrši radiizrade nonožice kamenog zida. Sve komplet iskopano plaća se po m3 u samoniklom stanju. 15 x 1.5 x 0.80 = 18 m3 15 x 1,0 x 3.5 = 52.50 m3  UKUPNO 70.50 m3  |  | m3 | 70,5 |
|  4 | Nabavka, transport i ugradnja kamenih blokova , kameni blokovi se kreću dimenzija od 70-100 cm, u jednom i drugom pravcu, a visina se kreće od 70-100 cm. Materijal se ugrađuje na oštećenom dijelu putakamene blokove prilikom ugradnje slagati tako da se vertikalne spojnice ne poklope . Šupljine se moraju ispunjavati sa tamponom frakcijje od 0-31,5 mm dimenzije temelja : 15 x 1.5 x 0.80 dimenzije kamenog zida : 15x(1,5+0,7) x 3,5 Sve komlet urađeno plaća se po metru dužnom (m) urađenog kamenog zida sa ispunom šupljina tamponom.  |  |  m |  15 |
| 5 | III - TREĆE OŠTEĆENJE L= 10,0m Mašinski iskop zemlje III i IV kategorije sa utovarom i odvozom materijala na obližnu deponiju, iskop se vrši radi izrade nonožice kamenog zida. Sve komplet iskopano plaća se po m3 u samoniklom stanju. 10 x 1.5 x 0.80 = 18 m3  UKUPNO 18,0 m3 Obračun po m³   |  |  m3 | 18 |
| 6 | Nabavka, transport i ugradnja kamenih blokova kameni blokovi se kreću dimenzija od 70-100 cm, u jednom i drugom pravcu, a visina se kreće od 70-100 cm. Materijal se ugrađuje na oštećenom dijelu puta kamene blokove prilikom ugradnje slagati tako da se vertikalne spojnice ne poklope . Šupljine se moraju ispunjavati sa tamponom frakcijje od 0-31,5 mm dimenzije temelja : 10 x 1.0 x 0.80 dimenzije kamenog zida : 10x(1,0+0,7) x 1,5 Sve komlet urađeno plaća se po metru dužnom (m) urađenog kamenog zida sa ispunom šupljina tamponom. Obračun po m  |  |  m | 10 |
| 7 |  |  |  |  |

**VI Način plaćanja**

* **Virmanski**
* **Rok plaćanja: u roku od 180 dana od dana ispostavljanja sitacije potpisane od strane nadzornog organa**

**VII Rok izvođenja radova,**

* Odmah po potpisivanju ugovora

**VIII**  **Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:**

🞎 najniža ponuđena cijena broj bodova 100

**IX Rok i način dostavljanja ponuda**

Ponude se predaju radnim danima od 8 do 15 sati, zaključno sa danom 10.05.2018 godine do 13 sati.

Ponude se mogu predati:

🞎 neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi ul. M. Tita bb.

🞎 preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi ul. M. Tita bb.

**X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka**

2 dana od dana javnog otvaranja ponuda

**XI Druge informacije**

|  |
| --- |
| Ponuda se dostavlja u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i slično) na način da se prilikom otvaranja ponude može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.Na omotu ponude navodi se: ponuda, broj poziva za dostavljanje ponuda, naziv i sjedište naručioca, naziv, sjedište, odnosno ime i adresa ponuđača i tekst: "Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda". |

**Uslovi za učešće u postupku javne nabavke**

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;

3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

4) Ponuđač tj.Privredno društvo , pravno lice odnosno preduzetnik, treba da poseduje licencu za:

- Izvodjenje gradjevinsko-zanatskih radova na objektima saobraćaja

Ponudjač tj. privredno društvo,pravno lice, odnosno preduzetnik treba da ima zaposlenog inženjera koji posjeduje licencu za:

-Izvođenje gradjevinskih i gradjevinsko-zanatskih radova na objektima saobraćaja.

**Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:**

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

4) 1.Ponuđjač, pravno lice odnosno preduzetnik, treba da poseduje licencu za:

- Izvodjenje gradjevinsko-zanatskih radova na objektima saobraćaja

- Ponudjač tj. privredno društvo,pravno lice, odnosno preduzetnik treba da ima zaposlenog inženjera koji posjeduje licencu za:

- Izvodjenje gradjevinskih i gradjevinsko-zanatskih radova na objektima saobraćaja.

Službenik za javne nabavke Ovlašćeno lice naručioca

 Amer Demić Ejup Nurković

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ M.P. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_