**Naručilac: Opština Rožaje**

**Broj 0101-968**

**Datum 18.05.2018**

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. ) , (naručilac) dostavlja

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

**I Podaci o naručiocu**

|  |  |
| --- | --- |
| Naručilac: Opština Rožaje | Lice/a za davanje informacija: Službenik za javne nabavke Amer Demić |
| Adresa: Ul. Maršala Tita bb. | Poštanski broj: 84310 |
| Sjedište: Rožaje | PIB 02023318 |
| Telefon: 051/271/275 | Faks: 051/271/275 |
| E-mail adresa:  [javne.nabavke@rozaje.me](mailto:javne.nabavke@rozaje.me) | Internet stranica: www.rozaje.me |

II Predmet nabavke:

* **Radovi**

III Opis predmeta nabavke:

*Radovi na rekonstrukciji pristupnih puteva koji se vežu na gradske ulice*

**IV Procijenjena vrijednost nabavke:**

**Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 25.000€;**

V Tehničke karakteristike ili specifikacije:

**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.B.** | **Opis predmeta nabavke,**  **odnosno dijela predmeta nabavke** | **Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija** | **Jedinica mjere** | **Količina** |
| 1 | Mašinski iskop zemlje III i IV kat. za proširanje ulice sa desne i  lijeve strane pored postojećih parapetnih zidova sa utovarom i odvozom zemlje na udaljenost do 5 km  obračun po m3 iskopanog materijala u samoniklom stanju. |  | m3 | 15 |
| 2 | Planiranje i valjanje posteljice obračun po m2 |  | m2 | 200 |
| 3 | Nabavka transport i ugradnja tamponskog materijala  frakcije 0-32mm sa kamenoloma , uz porebno valjanje  i nivelisanje debljine d = 10cm  plaća se po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. |  | m3 | 20 |
|  | Nabavka transport i ugradnja tamponskog materijala  frakcije 0-22mm sa kamenoloma , uz porebno valjanje  i nivelisanje debljine d = 10cm  plaća se po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. |  | m3 | 20 |
|  | Izrada BNHS-16, d=7cm  u cijenu uračunato  nabavka transport i ugradnja BHNS-a 16  sa upotrbom mehanizacije i radne snage.  Obračun m2 |  | m2 | 200 |
| **B** | **Desni krak pristupnog puta ulice Sarajevske**  **u dužini od L= 63 m** |  |  |  |
| 1 | Mašinski iskop zemlje III i IV kat. za proširanje ulice sa desne i  lijeve strane pored postojećih parapetnih zidova  sa utovarom i odvozom zemlje na udaljenost do 5 km  obračun po m3 iskopanog materijala u samoniklom stanju. |  | m3 | 20 |
| 2 | Planiranje i valjanje posteljice  obračun po m2 |  | m2 | 200 |
| 3 | Nabavka transport i ugradnja tamponskog materijala  frakcije 0-32mm sa kamenoloma , uz porebno valjanje  i nivelisanje debljine d = 15cm  plaća se po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. |  | m3 | 30 |
| 4 | Nabavka transport i ugradnja tamponskog materijala  frakcije 0-22mm sa kamenoloma , uz porebno valjanje  i nivelisanje debljine d = 10cm  plaća se po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. |  | m3 | 20 |
| 5 | Izrada BNHS-16, d=7cm  u cijenu uračunato  nabavka transport i ugradnja BHNS-a 16  sa upotrbom mehanizacije i radne snage.  Obračun m2 |  | m2 | 200 |
| C | **pristupni put prema Hodžićima i Ledinićima**  **u dužini od L= 75 m** |  |  |  |
| 1 | Mašinski iskop zemlje III i IV kat. za proširanje ulice sa desne i  lijeve strane pored postojećih parapetnih zidova  sa utovarom i odvozom zemlje na udaljenost do 5 km  obračun po m3 iskopanog materijala u samoniklom stanju. |  | m3 | 20 |
| 2 | Planiranje i valjanje posteljice  obračun po m2 |  | m2 | 200 |
| 3 | Nabavka transport i ugradnja tamponskog materijala  frakcije 0-32mm sa kamenoloma , uz porebno valjanje  i nivelisanje debljine d = 15cm  plaća se po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. |  | m3 | 50 |
| 4 | Nabavka transport i ugradnja tamponskog materijala  frakcije 0-22mm sa kamenoloma , uz porebno valjanje  i nivelisanje debljine d = 10cm  plaća se po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. |  | m3 | 35 |
| 5 | Izrada BNHS-16, d=7cm  u cijenu uračunato  nabavka transport i ugradnja BHNS-a 16  sa upotrbom mehanizacije i radne snage.  Obračun m2 |  | m2 | 200 |
| D | **Pristupni puta prema kućama Kardovića**  **u dužini od L= 50 m** |  |  |  |
| 1 | Mašinski iskop zemlje III i IV kat. za proširanje ulice sa desne i  lijeve strane pored postojećih parapetnih zidova sa utovarom i odvozom zemlje na udaljenost do 5 km  obračun po m3 iskopanog materijala u samoniklom stanju. |  | m3 | 15 |
| 2 | Planiranje i valjanje posteljice  obračun po m2 |  | m2 | 200 |
| 3 | Nabavka transport i ugradnja tamponskog materijala  frakcije 0-32mm sa kamenoloma , uz porebno valjanje  i nivelisanje debljine d = 15cm  plaća se po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. |  | m3 | 30 |
| 4 | Nabavka transport i ugradnja tamponskog materijala  frakcije 0-22mm sa kamenoloma , uz porebno valjanje  i nivelisanje debljine d = 10cm plaća se po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. |  | m3 | 20 |
| 5 | Izrada BNHS-16, d=7cm  u cijenu uračunato  nabavka transport i ugradnja BHNS-a 16  sa upotrbom mehanizacije i radne snage. Obračun m2 |  | m2 | 200 |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

**VI Način plaćanja:**

* **Virmanski**
* **Rok plaćanja – do 180 dana od dana ispostavljanja situacije**
* **VII Rok za završetak izvođenja radova,: 15 radna dana od dana uvođenja posao.**

**VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| □ najniža ponuđena cijena | broj bodova | 100 |

**IX Rok i način dostavljanja ponuda** Ponude se predaju radnim danima od 08 h do 15 sati, zaključno sa danom 23.05.2018 godine do 10:30 sati.

Ponude se mogu predati:

🞎 neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi: Ul. Maršala Tita bb.

🞎 preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Ul. Maršala Tita bb.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se **dana 23.05.2018 godine u 11:00 sati**, u prostorijama zgrade Opštine Rožaje na adresi: Ul. Maršala Tita bb.

Ponuda se dostavlja u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i slično) na način da se prilikom otvaranja ponude može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

Na omotu ponude navodi se: ponuda, broj poziva za dostavljanje ponuda, naziv i sjedište naručioca, naziv, sjedište, odnosno ime i adresa ponuđača i tekst: "Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda".

**X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka:**

* **5 dana od dana javnog otvaranja**

**XI Način sprovođenja kontrole kvaliteta**

* **Preko nadzornog organa**

**Uslovi za učešće u postupku javne nabavke**

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;

3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

4) Ponuđač tj.Privredno društvo , pravno lice odnosno preduzetnik, treba da poseduje licencu za:

- Rukovođenje izvodjenjem graševinskih i gradjevinsko-zanatskih radova na objektima saobraćaja

Ponudjač tj. privredno društvo,pravno lice, odnosno preduzetnik treba da ima zaposlenog inženjera koji posjeduje licencu za:

* Rukovođenje izvođenjem gradjevinskih i gradjevinsko-zanatskih radova na objektima saobraćaja.

**Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:**

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

4) 1.Ponuđjač, pravno lice odnosno preduzetnik, treba da poseduje licencu za:

- Izvodjenje gradjevinsko-zanatskih radova na objektima saobraćaja

2. Ponudjač tj. privredno društvo,pravno lice, odnosno preduzetnik treba da ima zaposlenog inženjera koji posjeduje licencu za:

- Izvodjenje gradjevinskih i gradjevinsko-zanatskih radova na objektima saobraćaja.

Službenik za javne nabavke Ovlašćeno lice naručioca

Amer Demić Ejup Nurković

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**s.r s.r**

**M.P**

**XII Druge informacije: Pouđač ponudu može dostaviti na priloženom obrazcu.**

**FINANSIJSKI DIO PONUDE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r.b. | opis predmeta | bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena bez  pdv-a  (€) | ukupan iznos bez pdv-a  (€) | pdv  (€) | ukupan iznos sa  pdv-om  (€) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno bez PDV-a | | | | |  | | | |
| PDV | | | | |  | | | |
| Ukupan iznos sa PDV-om: | | | | |  | | | |

**Uslovi ponude:**

|  |  |
| --- | --- |
| Rok izvršenja ugovora je |  |
| Mjesto izvršenja ugovora je |  |
| Način sprovođenja kontrole kvaliteta |  |
| Način plaćanja |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*ime, prezime i funkcija*)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*potpis*)

M.P.