**Naručilac: Opština Rožaje**

**Broj 0101- 1954**

**Datum 14.08.2019**

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. ) , (naručilac) dostavlja

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

**I Podaci o naručiocu**

|  |  |
| --- | --- |
| Naručilac: Opština Rožaje | Lice/a za davanje informacija: Službenik za javne nabavke Amer Demić  |
| Adresa: Ul. Maršala Tita bb. | Poštanski broj: 84310 |
| Sjedište: Rožaje | PIB 02023318 |
| Telefon: 051/271/275 | Faks: 051/271/275 |
| E-mail adresa: opstinarozajejn@gmail.com | Internet stranica: www.rozaje.me |

II Predmet nabavke:

* **Radovi**

III Opis predmeta nabavke:

Izgradnja lokalne infrastrukture, lijevi krak ul Rifata Burdževića, prema kućama Pepića, Lubodera i dr.” u Rožajama”.*.*

**IV Procijenjena vrijednost nabavke:**

**Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 29.950€;**

V Tehničke karakteristike ili specifikacije:

**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.B.** | **Opis predmeta nabavke,** **odnosno dijela predmeta nabavke** | **Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija** | **Jedinica mjere** | **Količina**  |
| 1 |

|  |
| --- |
| Mašinski iskop III i IV kategorije sa utovarom i odvozom zemlje  |
|  na deponiju za proširenje gabarita puta i nivelaciju planuma puta |
| temelje parapetnog zida i instalacije. |
|  |  |
| Obračun po m3 |   |   |

 | m3 | 120 |  |
| 2 |

|  |
| --- |
| Uređenje planuma (posteljica) sa planiranjem i valjanjem u |
| materijalima III i IV kategorije.Ovaj rad obuhvata uređenje |
| planume donjeg stroja u usjecima,nasipima i zasjecima,s grubim |
| i finim planiranjem i nabijanjem.Obračun m2 u sabijenom stanju. |
| Obračun po m² |  |  |

 | m2 | 875 |  |
| 3 |

|  |
| --- |
| Izrada nasipa od drobljenog materijala sa kamenoloma frakcije |
| od 0-32 mm sa potrebnim, utovarom,transportom i ugradnjom |
| sa potrebnim razastiranjem i valjanjem do potrebne zbijenosti. |
| Pozicija obuhvata utovar,transport i razastiranje i valjanje |
| a plaća se po m3 ugrađenog materijala. |
| Obračun po m3 |   |   |

 | m3 | 175 |  |
| 4 |

|  |
| --- |
| Izrada nasipa od drobljenog materijala sa kamenoloma frakcije |
| od 0-22 mm sa potrebnim, utovarom,transportom i ugradnjom |
| sa potrebnim razastiranjem i valjanjem do potrebne zbijenosti. |
| Pozicija obuhvata utovar,transport i razastiranje i valjanje |
| a plaća se po m3 ugrađenog materijala. |
| Obračun po m3 |   |   |

 | m3 | 100 |  |
| 5 |

|  |
| --- |
| Izrada gornjeh stroja - asfalta od habajućeg BNHS 16 debljine d=7 cm |
| Pozicija obuhvata nabavku materijala i ugradnju , Asfaltni sloj  |
| može se postaviti na podlogu koja je suva i koja ni u kom slučaju |
| nije smrznuta.Temperatura bitumena treba da bude 150 do 160 °c. |
| Obračun po m2 ugrađenog asfalta u zbijenom stanju. |

 | m2 | 740 |  |
| 6 |

|  |
| --- |
| Betoniranje AB temela i zidnih platana parapetnih zidova koji se  |
| rade u dvostranoj oplati - blažujka i  |
| armiraju armaturnom mrežom Q-335 u |
| obje zone, beton je MB 30. |  |
| Za sav rad i materijal plaća se da 1 m3  |
| gotovog zida sa potrebnom:oplatom  |
| betonom,armaturom . |  |  |
| **Obračun po m³** |  |  |

 | m3 | 25 |  |
| 7 |

|  |
| --- |
| Nabavka, transport i ugradnja ivičnjaka 18/24/100cm |
| **na betonskoj podlozi od betona MB 25, sa potrebnim fugovanjem spojeva.** |
|  |  |  |  |
| **Obračun po metru dužnom ugrađenog ivičnjaka** |

 | m | 360 |  |
| 8 |

|  |
| --- |
| Mašinski iskop kanala za prihvat i odvod atmosferskih voda |
| u zemljištu III i IV kategorije - drenažni kanal. |
| dimenzije rova : širina 40 cm, dubina 80-100 cm. |
| Iskopani materijal iz rova odmah tovariti i transportovati  |
| na deponiju. |  |  |  |
| Sve komplet urađeno po ovom opisu obračunava se po  |
| jednom metru kubnom iskopanog kanala u samoniklom stanju. |

 | m3 | 10 |  |
| 9 |

|  |
| --- |
| Nabavka, transport i ugradnja drobljenog separiranog kamenog |
| drenažnog materijala frakcije 32 mm, prepranog bez primesa sitnih  |
| frakcija , u rov drenažnog kanala. |  |
| Sve komplet urađeno po ovom opisu obračunava  |
| se po jednom metru kubnom ugrađenog materijala računato u |
| zbijenom stanju. |  |  |
|   |  |  |  |

 | m3 | 8 |  |
| 10 |

|  |
| --- |
| Nabavka transport i ugradnja fleksibilnih perforiranih cijevi |
| prečnika 200 mm. Cijevi se ugrađuju u sloju betona po datom |
| detalju. |  |  |  |
| Sve komplet urađeno po ovom opisu obračunava se po  |
| jednom metru dužnom iskopanog kanala. |  |
|   |   |  |  |

 | m | 20 |  |
| 11 |

|  |
| --- |
| Podizanje postojećih šahti kišne kanalizacije |
| na kotu gotovog asfalta iz projekta. |
| U cijenu uračunato : oplata, beton, armatura |
| i potreban rad. |  |  |
| Obračun po kom. |  |  |

 | kom | 2 |  |
| 12 |

|  |
| --- |
| Nabavka , transport i ugradnja liveno-željeznog |
| poklopca za teški saobraćaj težine 90kg. |
| Obračun po kom. |  |  |
| **za fekalnu kanalizaciju zatvoreni**  |

 | kom | 2 |  |

**VI Način plaćanja:**

* **Virmanski**
* **Rok plaćanja 60 dana od ispostavljanja privremene situacije**
* **VII Rok za završetak izvođenja radova,: 20 radnih dana od dana uvođenja u posao.**

**VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| □ najniža ponuđena cijena | broj bodova | 100 |

**IX Rok i način dostavljanja ponuda** Ponude se predaju radnim danima od 08 h do 15 sati, zaključno sa danom 19.08.2019 godine do 10:30 sati.

Ponude se mogu predati:

🞎 neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi: Ul. Maršala Tita bb.

🞎 preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Ul. Maršala Tita bb.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se **dana 19.08.2019 godine u 11:00 sati**, u prostorijama zgrade Opštine Rožaje na adresi: Ul. Maršala Tita bb.

Ponuda se dostavlja u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i slično) na način da se prilikom otvaranja ponude može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

Na omotu ponude navodi se: ponuda, broj poziva za dostavljanje ponuda, naziv i sjedište naručioca, naziv, sjedište, odnosno ime i adresa ponuđača i tekst: "Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda".

**X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka:**

* **5 dana od dana javnog otvaranja**

**XI Način sprovođenja kontrole kvaliteta**

* **Preko nadzornog organa**

**Uslovi za učešće u postupku javne nabavke**

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;

3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

4) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

**Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:**

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

 4) Ponuđač je dužan da dostavi:

Važeću Licencu za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova, izdatu od Ministarstva održivog razvoja i turizma u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018 i 63/2018).

Važeću Licencu za izvođenje geodetskih radova izdatu od strane Uprave za nekretnine u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, Službeni list Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11 od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od 14.06.2017, 037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018)

Službenik za javne nabavke Ovlašćeno lice naručioca

 Amer Demić Ejup Nurković

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **M.P**