**Naručilac: Opština Rožaje**

**Broj 0101- 2935**

**Datum; 29.11.2019.godine.**

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. ), Optina Rožaje, dostavlja

 **ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI**

**I Podaci o naručiocu**

|  |  |
| --- | --- |
| Naručilac: Opština Rožaje | Lice/a za davanje informacija: Službenik za javne nabavke, Mersudin Kalač  |
| Adresa: Ul. Maršala Tita bb. | Poštanski broj: 84310 |
| Sjedište: Rožaje | PIB 02023318 |
| Telefon: 051/271/275 | Faks: 051/271/275 |
| E-mail adresa @ | Internet stranica: [www.rozaje.me](http://www.rozaje.me) |

 II Predmet nabavke:

* radovi

III Opis predmeta nabavke:

 Izgradnja drenažnog kanala u MZ „Ibarac“ u Rožajama.

**IV Procijenjena vrijednost nabavke:**

Procijenjena vrijednost nabavke radova iznosi **1450,00 € sa uračunatim PDV-om;**

V Tehničke karakteristike ili specifikacije:

#  TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.B.** | **Opis predmeta nabavke,** **odnosno dijela predmeta nabavke** | **Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija** | **Jedinica mjere** | **Količina**  |
| 1 | Mašinski iskop kanala za prihvat i odvod atmosferskih voda u zemljištu III i IV kategorije-drenažni kanal, dimenzije rova : širina 40cm, dubina do 80 cm. Iskopani materijal odmah utovariti i transportovati na deponiju.Pored kanala potrebno je izvršiti i proširenje puta za cc 1,0 m. Sve komplet urađeno po ovom opisu obračunava se po jednom metru kubnom iskopanog kanala u samoniklom stanju |  | m3 | 39,6 |
| 2 | Nabavka, transport i ugradnja drobljenog separatnog kamenog drenažnog materijalafrakcije 32 mm, prepranog bez primjesa sitnih frakcija u rov drenažnog kanala. Sve komplet urađeno po ovom opisu obračunava se po jednom metru kubnom ugrađenog materijala računato u zbijenom stanju. |  | m3 | 9 |
| 3 | Nabavka transport i ugradnja fleksibilnih perforiranih cijevi prečnika 160 mm. Cijevi se ugrađuju u sloju betona po datom detalju. Sve komplet urađeno po ovom opisu obračunava se po jednom metru dužnom iskopanog kanala. |  | m | 30 |
| 4 | Izrada nasipa od drobljenog materijala sa kamenoloma frakcije od 0-30 mm sa potrebnim utovarom, transportom i ugradnjom sa potrebnim rastiranjem i valjanjem do potrebne zbijenosti. Pozicija obuhvata utovar, transport, i razastiranje sa valjanjem a plaća se po m3 ugrađenog materijala |  | m3 | 10 |

**VI Način plaćanja:**

* Virmanski
* Bez AVANSA- po završetku radova..

**VII Rok završetka radova** : 5 (pet) dana od dana uvođenja u posao.

**VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| □ najniža ponuđena cijena | broj bodova | 100 |

**IX Rok i način dostavljanja ponude-profakture**.

Ponuda-profaktura se mogu predati:

Ponude se predaju radnim danima od 09:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 03.12.2019 godine do 10:00 sati.

Ponuda-profaktura se može predati:

🞎 neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi ul. „M.Tita” bb.84310 Rožaje

🞎 preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi ul. „M.Tita” bb.84310 Rožaje

Javno otvaranje ponuda održat će se 03.12.2019.godine, u 10:30 h. u prostorijama opštine Rožaje. Otvaranju mogu prisustvovati opunomoćeni predstavnici ponuđača.

**X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka:**

3 radna dana od dana javnog otvaranja.

**XI Druge informacije**

Ponude se predaju u zatvorenoj koverti.

Sa prvorangiranim ponuđačem će se zaključiti ugovor o izvođenju radova.

Službenik za javne nabavke Ovlašćeno lice Naručioca

Mersudin Kalač , dipl.ecc. PREDSJEDNIK

 s.r. Ejup Nurković, dipl.ecc.

 s.r.

 M.P.